挂网招标设备功能及参数需求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 便携式肺功能检测仪 |
| 采购数量 | 1台 |
| 设备用途 | 实践研究 |
| 设备主要配置 | 主机 打印机 传感器手柄 口嘴400只左右 |
| 采购所需技术参数 | 1：肺功能仪传感器采用最新航空材料、压差技术做成;保障测试结果准确可靠;且标配3个，中途更换、清洗消毒方便。2:交流、直流两种电源，适合外出及院内使用。3:适用于中国人群的亚洲预测标准值。4:可做SVC(肺活量)、FVC(用力肺活量)、MVV(分钟最大通气量)、B.D.(支气管扩张试验)，可检测50多个参数5:具有肺年龄评估功能，能够评估受检者的肺部相对年龄，适合吸烟者的肺部评测以及戒烟门诊的有效提示。6:自动解析测量结果，自主选择打印参数，自带热敏式打印机。7:单键操作，方便校正，直接进入测量界面,检测时间短。8:要求整机质保不低于3年。 |
| 科室签名 |  |

职能科室：（章）